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项目名称：2026年宝安区妇幼保健院视频监控和门禁零星工程
一、详细技术参数、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）等相关要求
1. 配置清单★
	序号
	设备名称
	单位
	报价
	备注

	1
	网络摄像头（半球）
	台
	
	

	2
	网络摄像头（枪机）
	台
	
	

	3
	智能球型摄像头（室内球机）
	台
	
	

	4
	智能球型摄像头（通用球机）
	台
	
	

	5
	电梯监控
	个
	
	

	6
	硬盘录像机（4路）
	台
	
	

	7
	硬盘录像机（8路）
	台
	
	

	8
	硬盘录像机（16路）
	台
	
	

	9
	硬盘录像机（32路）
	台
	
	

	10
	硬盘录像机（64路）
	台
	
	

	11
	解码器（8路）
	台
	
	

	12
	交换机（8口）
	台
	
	

	13
	交换机（16口）
	台
	
	

	14
	交换机（24口）
	台
	
	

	15
	硬盘（1T）
	块
	
	

	16
	硬盘（4T）
	块
	
	

	17
	硬盘（6T）
	块
	
	

	18
	硬盘（8T）
	块
	
	

	19
	电梯无线网桥（无线Wi-Fi）
	对
	
	

	20
	光纤收发器（单模）
	对
	
	

	21
	光模块（单模）
	个
	
	

	22
	音视频收发器（HDMI）
	套
	
	

	23
	USB网络接口转换器（RJ45）
	个
	
	

	24
	监控授权
	个
	
	

	25
	门禁机（人脸）
	台
	
	核心产品

	26
	单门门禁控制器
	台
	
	

	27
	双门门禁控制器
	台
	
	

	28
	四门门禁控制器
	台
	
	

	39
	刷卡器（密码）
	台
	
	

	30
	发卡器
	台
	
	

	31
	IC卡
	张
	
	

	32
	磁力锁
	台
	
	

	33
	红外感应按钮
	台
	
	

	34
	开关按钮
	个
	
	

	35
	玻璃破碎开关
	个
	
	

	36
	玻璃破碎开关玻璃
	个
	
	

	37
	普通门禁授权
	个
	
	

	38
	人脸门禁授权
	个
	
	

	39
	半球支架
	台
	
	

	40
	枪机支架
	台
	
	

	41
	球机支架
	台
	
	

	42
	室外监控立杆（3m）
	根
	
	

	43
	室外监控立杆（3.5m）
	根
	
	

	44
	室外监控立杆（4m）
	根
	
	

	45
	供电电源
	台
	
	

	46
	LZ型支架
	台
	
	

	47
	L型支架
	台
	
	

	48
	U型支架
	台
	
	

	49
	高清线HDMI（1m）
	根
	
	

	50
	电信级光纤跳线（3m）
	个
	
	

	51
	电信级光纤跳线（10m）
	个
	
	

	52
	网线（超六类）
	米
	
	

	53
	电源线（国标）
	米
	
	

	54
	PVC线管（20）
	米
	
	

	55
	PVC线槽（20*10）
	米
	
	

	56
	插头（10A）
	个
	
	

	57
	排插（10A）
	个
	
	

	58
	PDU（10A）
	个
	
	

	59
	86底盒
	个
	
	

	60
	插座（5孔）
	个
	
	

	61
	水晶头（六类）
	个
	
	

	62
	室内监控人工
	人/天
	
	

	63
	室外监控人工
	人/天
	
	

	64
	门禁人工
	人/天
	
	


2026年新增产品清单
	1
	监控用台式机（服务器）
	台
	
	

	2
	LCD显示单元
	台
	
	

	3
	交换机（5口）
	台
	
	

	4
	双目人脸抓拍网络摄像头（枪机）
	台
	
	

	5
	网络防爆摄像头
	台
	
	

	6
	智能变焦摄像头
	台
	
	

	7
	电吸锁
	套
	
	

	8
	门禁机（指纹/密码/刷卡）
	台
	
	

	9
	网络总线混合报警主机
	台
	
	

	10
	LCD键盘
	台
	
	

	11
	混合主机4G模块
	台
	
	

	12
	双鉴探测器
	台
	
	

	13
	金属铁门磁
	个
	
	

	14
	红色室外声光喇叭
	台
	
	

	15
	报警管理机
	套
	
	

	16
	后台管理客户端
	套
	
	

	17
	硬盘（12T）
	块
	
	

	18
	硬盘（14T）
	块
	
	

	19
	电源模块
	个
	
	

	20
	电源
	个
	
	

	21
	监控视频切换器
	台
	
	

	22
	电动闭门器
	个
	
	

	23
	可视化门铃
	台
	
	

	24
	高空抛物智能网络摄像头
	台
	
	

	25
	高空抛物智能轨迹录像机
	台
	
	

	26
	一键报警器
	台
	
	

	1.核心产品：门禁机（人脸）
	
	
	
















2. 参数表
	监控系统设备参数

	序号
	设备名称
	招标文件设备技术要求

	1
	网络摄像头（半球）
	1.1/2.7"靶面尺寸
2.▲主码流分辨率：2560×1440:25 fps
3.最低照度彩色：0.005 lux
4.支持H.265、H.264、MJPEG编码
5.具备内置麦克风
6.支持DC和PoE供电，IP67级别防护

	2
	网络摄像头（枪机）
	1.1/2.7"靶面尺寸
2.▲主码流分辨率：2560×1440:25 fps
3.最低照度彩色：0.005 Lux
4.支持H.265、H.264、MJPEG编码
5.具备内置麦克风
6.支持DC和PoE供电，IP67级别防护

	3
	智能球型摄像头（室内球机）
	1.1/1.8"靶面尺寸。
2.主码流分辨率帧率2560×1440:25 fps。
3.最低照度彩色：0.0002 Lux。
4.支持H.265、H.264、MJPEG编码。
5.具备内置麦克风和扬声器。
6.支持音频输入和输出。
7.▲支持350°水平旋转，垂直范围0°-90°。
8.水平键控速度可达60°/s，垂直键控速度可达50°/s。
9.支持人脸抓拍、移动侦测、遮挡报警。
10.支持音频异常侦测、人员聚集侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测。
11.支持报警输入和输出。
12.支持加热除雾。
13.支持DC和PoE供电，不低于IP66防护等级。

	4
	智能球型摄像头（通用球机）
	1.1/2.8"靶面尺寸。
2.视频输出支持2560×1440
3.支持23倍光学变焦，焦距不小于110mm。支持最低照度不大于彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。
4.水平键控速度可达80°/s，垂直键控速度可达80°/s，垂直范围-15°~90°。
5.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测,设备支持采用H.265、H.264视频编码标准
6.内置加热玻璃，有效除雾。最大同时抓拍5张人脸
7.设备具有SD卡槽，至少具有1路报警输入和1路报警输出接口。
8.红外距离不小于100米，支持不低于IP66防护等级。

	5
	电梯监控
	1.具有1/2.7” CMOS的200万迷你半球形网络摄像机。
2.最低照度彩色：0.002 Lux，宽动态：120 dB。
3.视频压缩标准支持主码流：H.265/H.264，补光距离: 最远可达10 m。
4.采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测。
5.支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。
6.支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。
7.支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。
8.内置1个内置麦克风，1个扬声器，1对报警输入输出。

	6
	硬盘录像机（4路）
	1.▲支持满配6TB硬盘（总容量可达6TB)。
2.1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，支持1080P输出。
3.1个10M/100Mbps网口+4个10M/100MbpsPoE网口。
4.2个USB2.0接口。
5.接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入。
6.解码能力：支持4×1080P

	7
	硬盘录像机（8路）
	1.支持满配6TB硬盘（总容量可达6TB)。
2.1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，支持1080P输出。
3.1个10M/100Mbps网口+8个10M/100MbpsPoE网口。
4.2个USB2.0接口。
5.接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入。
6.解码能力：支持6×1080P

	8
	硬盘录像机（16路）
	1.支持满配8TB硬盘（总容量可达16TB)。
2.1个HDMI接口、1个VGA接口，异源输出，可支持4K输出。
3.1个10M/100M/1000Mbps网口+16个10M/100MbpsPoE网口。
4.1个USB2.0接口+1个USB3.0接口。
5.接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。
6.解码能力：最大支持8×1080P。

	9
	硬盘录像机（32路）
	1.支持10TB硬盘（总容量可达80TB)
2.1个HDMI接口、1个VGA接口，支持4K输出。
3.2个10M/100M/1000Mbps网口+16个10M/100MbpsPoE网口。
4.2个USB2.0接口+1个USB3.0接口
5.接入能力：32路H.264、H.265的网络摄像机自适应接入存储。
6.解码能力：支持12×1080P

	10
	硬盘录像机（64路）
	1.▲支持10TB硬盘（总容量可达80TB)
2.1个HDMI接口、1个VGA接口，支持4K输出。
3.2个10M/100M/1000Mbps网口+16个10M/100MbpsPoE网口。
4.2个USB2.0接口+1个USB3.0接口
5.接入能力：64路H.264、H.265的网络摄像机自适应接入存储。
6.解码能力：支持12×1080P

	11
	解码器（8路）
	1. 支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出
2. 支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，
3.支持4K超高清输出 HDMI（奇数口）输出分辨率
4.支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持HDMI 1.4本地输入 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 多元化的解码控制模式
5. 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 支持远程录像文件的解码输出 支持DDNS前端解码 
6.支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 支持平台以SDK方式集成设备 完备的运维管理 支持Web方式访问、配置和管理

	12
	交换机（8口）
	1.8个千兆PoE电口
2.交换容量：16 Gbps
3.包转发率：11.904 Mpps
4.支持IEEE 802.3at/af
5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z

	13
	交换机（16口）
	1.提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
2.交换容量 36 Gbps
3.包转发率 26.784 Mpps
4.支持IEEE 802.3at/af
5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

	14
	交换机（24口）
	1.提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
2.交换容量 52 Gbps
3.包转发率 38.69 Mpps
4.支持IEEE 802.3at/af

	15
	硬盘（1T）
	1、1TB容量
2、3.5英寸 SATA 3.0接口
3、转速：5700RPM

	16
	硬盘（4T）
	1、4TB容量
2、3.5英寸 SATA 3.0接口
3、转速：5400RPM

	17
	硬盘（6T）
	1、6TB容量
2、3.5英寸 SATA 3.0接口
3、转速：5400RPM

	18
	硬盘（8T）
	1、8TB容量
2、3.5英寸 SATA 3.0接口
3、转速：7200RPM

	19
	电梯无线网桥
	1、无线传输距离≥500 m
2、安全模式：WPA2-PSK
3、安全机制：隐藏无线网络名称
4、网络模式：桥接
5、网络协议：NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、HTTPS（Web管理）、SSH（调试）
6、管理和日志：支持Web、客户端和APP管理，7、支持Syslog和控制台信息

	20
	光纤收发器（单模）
	1、传输速率≥百兆
2、光纤接口：SC
3、外壳材质：优质金属
4、传输距离≥25KM

	21
	光模块（单模）
	1、接口封装：接口封装eSFP
2、速率：GE
3、中心波长（NM）：中心波长（NM）1310
标准：1000BASE-LX10/LH
4、接头类型：LC
5、单模（G.652）光纤（光纤直径：9μM）：10KM
6、发送光功率（DBM）：-9.5~-2.5
7、接收灵敏度MAX值（DBM）：-17

	22
	音视频收发器（HDMI）
	1.支持Windows/Mac OS/Liuns等多系统免驱
2.分辨率：1920*1080P
3.传输距离：60M
4.视频接口：HDMI

	23
	USB网络接口转换器（RJ45）
	1.USB千兆网卡
2.线长：12cm
3.接口类型：USB3.0转RJ45
4.材质：铝合金
5.网络标准：10/100/1000Mbps

	24
	监控授权
	设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
一、视频网络管理
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。
4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
6、支持GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。

	

	门禁系统设备参数

	序号
	设备名称
	招标文件设备技术要求

	1
	门禁机（人脸）
	1.显示屏8英寸触摸屏、分辨率800×1280P
2.摄像头双目摄像头，200万像素
3.存储容量人脸10万、卡50万、事件容量50万、指纹1万
4.认证方式人脸/刷卡/密码/二维码/指纹
5.读卡类型IC卡、二三代身的份证序列号、CPU（含加密内容）；
6.通讯方式有线网络；可选WiFi（W型号）或4G（G型号）
7.蓝牙支持
8.物理接口LAN*1、RS485*1、韦根26/34*1、IO输入*2、IO输出*1、门磁输入*1、门锁输出*1、开门按钮*1、USB*2、防拆*1
9.音频接口3.5mm音频口*1、音频输出功率2W、语音识别距离1M、音量为50CM处80dB
10.电源输入DC12V/3A（电源需另配）
11.工作温度-30~60℃
12.工作湿度0~90%
13.使用环境IP65室内外环境
14.安装方式壁挂、桌面、立式支架、通道
15.设备尺寸129.1 mm *26.5 mm *232.5mm
16.设备重量净重0.66kg，毛重1.144kg

	2
	单门门禁控制器
	1、管控门数：1门
2、通讯方式：上行TCP/IP
3、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口
4、存储容量：10万张卡和30万记录存储
5、支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能
6、支持消防功能，支持蓄电池功能

	3
	双门门禁控制器
	1、管控门数：2门
2、通讯方式：上行TCP/IP
3、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口
4、存储容量：10万张卡和30万记录存储
5、支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能
6、支持消防功能，支持蓄电池功能

	4
	四门门禁控制器
	1、管控门数：4门
2、通讯方式：上行TCP/IP
3、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口
4、存储容量：10万张卡和30万记录存储
5、支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能
6、支持消防功能，支持蓄电池功能

	5
	刷卡器
	1、读卡频率：13.56MHz
2、按键方式：密码
3、可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能)
4、通讯方式：RS485+Wiegand

	6
	发卡器
	1、支持卡类型：IC卡（序列号和内容），CPU卡（序列号），ID卡（序列号）
与PC通讯类型：HID（USB无驱)
2、支持通讯标准：ISO14443 Type A标准，ISO7816标准

	7
	IC卡
	1、存储容量：64bit
2、工作频率：125KHZ
3、感应距离：2.5mm-10mm
4、产品尺寸：0.88*85.5*54mm
5、封装工艺：超声波自动植线/自动碰焊
6、制作标准：ISO标准卡

	8
	磁力锁
	1、开锁方式：断电开门
2、最大拉力：280kg 
3、输入电压：DC12V
4、工作电流：340mA

	9
	红外感应按钮
	1、外形尺寸：86L*86W*28H（mm）
2、供电电压：DC12~24V
3、接点输出：NO/NC/COM

	10
	开关按钮
	1、尺寸:长86MM*宽86
2、性能:最大耐电流1.25a电压250v
3、输出:常开

	11
	玻璃破碎开关
	1、规格：86MM*86MM
2、开门方式：按压按钮开关
3、安装方式：螺丝固定安装

	12
	玻璃破碎开关玻璃
	1、规格：长76MM宽40MM厚1MM
2、特点：带膜不飞贱

	13
	普通门禁授权
	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。
一、提供门禁权限管理应用
1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；
2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；
4、支持权限增量下发、初始化下发；
5、支持按时段配置门的常开常闭状态；
6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；
二、提供门禁事件管理应用
1、支持配置平台接收到事件类型；
2、支持配置事件保存时长；
3、支持查询人员出入事件和设备事件；
三、提供门禁状态查看及远程控制应用
1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；
2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；
3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；

	14
	人脸门禁授权
	基础门基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。
一、提供门禁权限管理应用
1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；
2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；
4、支持权限增量下发、初始化下发；
5、支持按时段配置门的常开常闭状态；
6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；
7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；
8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；
9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。
10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；
11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
二、提供门禁事件管理应用
1、支持配置平台接收到事件类型；
2、支持配置事件保存时长；
3、支持查询人员出入事件和设备事件；
三、提供门禁状态查看及远程控制应用
1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；
2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；
3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；
四、提供人员出入记录实时展示应用
1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示

	配件参数

	序号
	设备名称
	招标文件设备技术要求

	1
	供电电源
	1.输出类型：单组输出
2.输出功率：350W
3.输入电压：220V
4.输出电压：24V

	2
	半球支架
	1.颜色：白色
2.材质：铝合金
3.半径：135mm
4.防滑抗震

	3
	枪机支架
	1.颜色：白色
2.材质：加厚铝合金
3.配件：膨胀塞、防锈螺丝
4.承重：360°调节、可承重20KG
5.防滑抗震

	4
	球机支架
	1.颜色：白色
2.材质：铝合金
3.厚度：6mm、防水防尘性强
4.防滑抗震
5.材料：铝合金
6.外形尺寸（mm）：306.3×97.3×182.6mm
7.承受重量：10kg

	5
	室外监控立杆（3m）
	1.配件：万向节、地笼、户外防水箱、避雷针、水泥浇筑
2.材质：热镀锌管+户外粉末喷涂
3.工艺：全杆高温烤漆喷塑
4.壁厚：2.0mm
5.直径：76mm

	6
	室外监控立杆（3.5m）
	1.高度：3.5m
2.配件：万向节、地笼、户外防水箱、避雷针、水泥浇筑
3.材质：热镀锌管+户外粉末喷涂
4.工艺：全杆高温烤漆喷塑
5.壁厚：2.0mm
6.直径：76mm

	7
	室外监控立杆（4m）
	1.高度：4m
2.配件：万向节、地笼、户外防水箱、避雷针、水泥浇筑
3.材质：热镀锌管+户外粉末喷涂
4.工艺：全杆高温烤漆喷塑
5.壁厚：2.0mm
6.直径：76mm

	8
	LZ型支架
	1.L型支架、Z型支架
2.适用电锁：磁力锁系列
3.适用门型：内开式木门、金属门

	9
	L型支架
	1.L型支架
2.适用电锁：磁力锁系列
3.适用门型：内开式木门、金属门

	10
	U型支架
	1.U型支架
2.承重：100KG
3.适用门型：木门、玻璃门、防盗门
4.配套适用：280公斤磁力锁

	
	
	

	辅材参数

	序号
	设备名称
	招标文件设备技术要求

	1
	高清线HDMI（1m）
	1.长度：1米
2.分辨率：4K/60Hz

	2
	电信级光纤跳线（3m）
	1.类型：单模双芯LC-LC
2.外被：LSZH低烟无卤
3.回波损耗：≥50dB
4.插入损耗：≤0.2dB
5.插芯：A级陶瓷插芯

	3
	电信级光纤跳线（10m）
	1.类型：单模双芯LC-LC
2.外被：LSZH低烟无卤
3.回波损耗：≥50dB
4.插入损耗：≤0.2dB
5.插芯：A级陶瓷插芯

	4
	网线（超六类）
	1.超六类网线
2.材质：OFC、PVC
3.频率：500MHz
4.速率：10Gbps
5.单股线径：23AWG纯铜芯

	5
	电源线（国标）
	1.导体材质:无氧铜芯
2.绝缘材质:聚氯乙烯

	6
	PVC线管（20）
	1、材质:PVC
2、规格：20mm*20mm
3、颜色：白色

	7
	PVC线槽（20*10）
	1、材质:PVC
2、规格：20mm*10mm
3、颜色：白色

	8
	插头（10A）
	1、材质:PC+铜
2、参数：10A/250V
3、颜色：白色

	9
	排插（10A）
	1、最大电流:10A
2、长度：≥3M
3、颜色：白色
4、额定电压：250V

	10
	PDU（10A）
	1、最大电流:10A
2、长度：≥1.8M
3、类型：1U横装
4、额定电压：250V

	11
	86底盒
	1、材质:PVC
2、颜色：白色

	12
	插座（5孔）
	1、材质:PVC
2、颜色：白色
3、额定电流：10A
4、额定电压：250V

	13
	水晶头（六类）
	1、类型：六类
2、材质：PC+铜

	
	
	

	服务

	序号
	设备名称
	招标文件设备技术要求

	1
	室内监控人工
	安防施工员，安防技术员

	2
	室外监控人工
	安防施工员，安防技术员，开槽挖沟，水泥浇筑

	3
	门禁人工
	安防施工员，安防技术员





	2026年新增监控系统设备参数

	序号
	设备名称
	招标文件设备技术要求

	1
	监控用台式机（服务器）
	内存：16GB插槽
固态硬盘：容量：1T
接口：M.2
协议：Nvme
总线：PCIe
已占用可替换
推荐最大容量（更大容量实测为准）：1T
机械硬盘：无
集显型号：Intel Graphics
独显型号：无独显
网络支持情况：支持有线网络，支持连接Wi-Fi
电源功率：200W

	2
	LCD显示单元
	规格：55寸；采用工业级超窄边面板，屏幕之间拼缝仅为 3.5 mm。超高亮度 450 cd/m²，直下式 LED背光源，显示单元亮度均匀。具有丰富的接口，可接收 DVI、HDMI 等各种信号。

	3
	交换机（5口）
	提供4个千兆PoE电口，1个千兆电口
交换容量：10 Gbps，包转发率：7.44 Mpps
符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率60W
PD功率智能检测系统级过载保护
支持6KV防浪涌
支持桌面/壁挂式安装

	4
	双目人脸抓拍网络摄像头（枪机）
	1、传感器类型：采用双通道独立传感器配置,通道1（长焦变焦）：≥1/1.8英寸逐行扫描CMOS;通道2（广角定焦）：≥1/1.8英寸逐行扫描CMOS。 2、最大图像尺寸：通道1：≥2688×1520、通道2：≥2688×1520； 3、最低照度：通道1：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR、 通道2：彩色：≤0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）； 4、宽动态：通道1：120dB、通道2：数字宽动态； 5、焦距&视场角：通道1（变焦镜头）：焦距范围 8~32mm。视场角：水平 40.1°（广角端）~14.5°（长焦端），垂直 22.2°~8.2°，对角 46.4°~16.7°;通道2（定焦镜头）：焦距 4mm。视场角：水平≥87.5°，垂直≥43.9°，对角≥105.7°； 6、补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），85

	5
	网络防爆摄像头
	防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
防护等级：IP66/68（2m2h）
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
高效双色补光灯，使用寿命长，照射距离可达60 m
ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
支持DC12V和PoE供电功能
支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态
支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境
支持GB28181接入
支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试

	6
	智能变焦摄像头
	1、smart功能
普通事件：移动侦测（支持人形检测），异常
2、接口
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
3产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 
其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸：235 × 120 × 125 mm
设备重量：DWDV3型号：580 g
WDV3型号：600 g
带包装重量：DWDV3型号：790 g
WDV3型号：810g
SVC：支持
ROI：支持主码流设置1个固定区域、防护：IP67

	7
	电吸锁
	1、拉力280kg(550Lbs)
2、输入电压12VDC
3、电流340mA*2

	8
	门禁机（指纹/密码/刷卡）
	1.采用2.8寸图文型液晶显示屏显示时间、日期、星期等信息，可设置读卡时显示名字、卡号。
2.采用光学式指纹模块，容量5000枚，支持1:N(指纹)、1:1模式(刷卡+指纹)。
3.支持存储10万笔合法卡号、10万个密码和30万笔事件记录。
4.支持刷卡、指纹、密码、刷卡+指纹、刷卡+密码、指纹+密码、刷卡+指纹+密码等多种方式。
5.支持通过RS485或者韦根（w26/w34）对接门禁主机，当读卡器使用（指纹一体机需要单独接网线连接平台，实现人员指纹、卡片权限等下发）；还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
6.支持外接一台RS485通讯或者韦根（w26/w34）通讯的副读卡器。
7.支持脱机运行，支持单机操作管理，可查询刷卡记录，且操作具有语音提示。
8.支持支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警。
9.具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。

	9
	网络总线混合报警主机
	• 产品适用于商场、店铺、小区、别墅、厂房、仓库、家庭、财务室、办公室等场景
• 板载8路有线防区，最大可扩展至256路，其中RS485模块可扩展56防区，包括有线和无线探测器，网络防区模块最大可扩展248防区
• 板载4路继电器输出，最大可扩展至64路，支持RS485模块和网络继电器模块扩展60路继电器输出
• 板载1路有线警号，支持扩展2路无线警号，9个键盘，8个无线遥控器，2个无线中继器
• 支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP或发送邮件
• 支持TCP/IP、4G方式（选配模块）、PSTN（选配模块）上传，支持互为主备上报
• 支持ISAPI协议、ISUP（5.0）协议、萤石云协议、NAL2300协议、标准Contact ID协议

• 支持1个安装员用户，1个制造商用户，1个管理员用户，45个普通用户
• 支持Web端、手机APP配置、支持IVMS4200配置
• 支持平台远程布撤防、手机APP布撤防，支持键盘、遥控器、刷卡撤布防
• 支持8个号码，短信发送报警信息和短信布撤防回控（需配置4G模块）
• 支持远距离双向通信，数据AES-128加密，安全可靠

	10
	LCD键盘
	1、 支持DS-RHA64系列混合报警主机
2、 支持密码、刷卡、遥控器操作，具体数量由对应报警主机管理
3、支持防区名称自定义（支持中文）
4、 支持80x25mm大屏显示
5、支持背壳双面防拆
6、支持上下翻页查看事件信息
7、 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果

	11
	混合主机4G模块
	1、 4G上报：支持通过4G网络将报警信息上报至中心平台
2、 发送短信：支持将报警信息通过SIM卡进行短信提醒
3、 拨打电话：支持将报警信息通过SIM卡拨号方式呼叫个人电话终端
4、 TTS功能：支持文字转语音播报功能，在拨通电话后自动播报具体报警事件信息，事件内容可以自定义文字输入

	12
	双鉴探测器
	探测方式：被动红外;微波
探测距离：12m
探测角度：90°
透镜扇区：52
测速范围：0.2～3m/s
灵敏度：自动;防宠
防宠：35Kg
抗环境光：6500lux
微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)
数字温度补偿：支持
下视窗保护：支持
报警接口输出：常闭
指示灯：绿色(被动红外), 橙色(微波), 蓝色(报警)
传输方式：有线传输
一般规范
工作温度：-10 °C ～ 55 °C
储存温度：-20 °C ～ 60 °C
工作湿度：10% - 90%
尺寸(宽x高x深)：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm
重量：99g
安装高度：1.8m ～ 2.4m
安装方式：壁装
使用场景：室内
功能
智能算法：支持
光学密封：支持
防拆保护：开盖
电气性能
设备供电：9 - 16 VDC
标称电压：12 VDC
标称功耗：17mA(最大)

	13
	金属铁门磁
	金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计;适合木门、铁门、铝合金门,报警动作距离≥35mm,工作电压≤100V,工作电流≤500mA

	14
	红色室外声光喇叭
	1、报警音量: 105dB at 30cm
2、防护等级：IP54，室外防水
3、 内置水平仪，便于辅助安装 尺寸(宽x高x深) 140*134*33mm
4、 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
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	报警管理机
	功能参数
公告信息下发：支持
场景模式：支持
自动应答：支持
免打扰模式：支持
显示参数
显示屏尺寸：10.1英寸
显示屏分辨率：1280*800
是否支持触摸：支持
视频参数
摄像头类型：CMOS
其他参数
供电方式：DC 12V;标准POE
功耗：<12W
工作温度：-10℃—+50℃
工作湿度：10%-90%
尺寸：292mm×166mm×31mm（宽×高×厚）
系统参数
操作系统：ANDRIOD
FLASH大小：8G
音频参数
音频压缩标准：G711U
设备接口
RS-485：1
RJ45接口：1
防区输入：2
报警输出：2
TF卡接口：支持
按键类型：触摸按键
网络协议
Ethernet：SIP
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	后台管理客户端
	高性能 采用X86处理器， 采用高速内存，采用大容量高速固态盘
更兼容 支持主流操作系统 ，支持主流办公软件，安防应用软件， 支持主流视音频播放
业务适用性强 支持多路高清视频回放， 支持多屏显示、视频预览和业务操作并行， 支持视频监控录像快速下载
小巧易用 机箱外观小巧，适用多种办公场景 支持多种尺寸显示器，灵活搭配
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	硬盘（12T）
	1、14TB容量
2、3.5英寸 SATA 3.5接口
3、转速：7200RPM
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	硬盘（14T）
	1、14TB容量
2、3.5英寸 SATA 3.5接口
3、转速：7200RPM
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	电源模块
	1、 电源指示灯绿色  
2、 继电器指示灯（红色）
3、模块采用继电器，常开接口大负载:交流250V/10A，直流30V/10A;2、采用贴片光耦隔离，驱动能力强，性能稳定;触发电流5mA;3、模块工作电压有5V12V24V
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	电源
	1.安装方式: 壁挂式
2.输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
3.输出规格: DC12V/2A
4.输入效率≥85.00%
5.负载调整率: ±5%
6.纹波/噪声: 150mVp-p
7.输出功率: 24W Max
8.输入接口: 3C插头
9.输出接口形式: 裸线输出
10.线长: 800mm
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	监控视频切换器
	1、USB2.0
2、分辨率：3840*2160/30Hz
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	电动闭门器
	电机推力可满足100-180KG各种平开门
自动开门角度55-255度Product Details
开门距离0~60秒可调工作程序开门信号控制开锁开门刹车停门工作程序开门]保持缓冲锁门输入电压AC176-22额定功率50W/100W
静态功率2W电源AC220,智能电源管理开/关门速度1~20档，可调(对应开门时间0.0-9.9s)开门保持时间 1~99秒 遥控控制功能全功能密码遥控运行环境温度20°C~60°运行环境湿度30%~95%(无结露)运行环境大气压 700hpa-1 060h
整机净重约5.2kg        
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	可视化门铃
	外观尺寸：门铃机：128 mm × 42 mm × 24.8 mm 
室内机：195.8mm×132.8mm×18.39mm
门铃机呼叫室内机后，可免提可视对讲通话
可预览门铃机和外接的模式摄像机的视频
可远程开门（指门铃机上接的电控锁）
支持自适应红外补光
采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；
工程安装便利性（采用挂板支架安装）
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	高空抛物智能网络摄像头
	1、smart功能
报警触发：遮挡报警，非法访问，硬盘满，硬盘错误
2、接口
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
复位：支持
3、专业智能（深度学习算法）
高空抛物检测：支持高空抛物坠物检测，最多可同时支持110个目标检测
支持报警灵敏度和置信度配置，可适配多种不同场景
支持隐私遮蔽区域绘制功能，最多可绘制4个区域，在保护用户隐私同时不影响高抛目标的算法检出
支持算法屏蔽区域绘制功能，最多可绘制4个区域，可有效屏蔽背景中的树叶杂物等干扰而不影响预览画面的完整性
4、网络
接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181
网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
同时预览路数：最多20路
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets
用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端：iVMS-4200
浏览器：使用插件预览：IE 10，IE 11
使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Safari 12+
5、一般规范
包装尺寸：385 × 158 × 155 mm
产品尺寸：206.6 × 104.0 × 102.4 mm
设备重量：1270 g
带包装重量：2050 g
电流及功耗：DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.10 W 
PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.41 A，最大功耗：12.2 W
电源接口类型：3芯电源接口
供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Class 4
联动方式：上传FTP/NAS/SD卡、上传中心、Email、录像、抓图
启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
通用功能：一键恢复，防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤，Flash日志，邮箱重置密码
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
6、视频
最大图像尺寸：2560 × 1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480）
60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps
H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
Smart264编码：支持
Smart265编码：支持
码率控制：定码率，变码率
ROI：ROI支持主码流、子码流分别设置4个固定区域
SVC：H.264支持，H.265支持
7、镜头
焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.6：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34°
8~32 mm @F1.7：水平视场角：27.2°~10°，垂直视场角：15.2°~5.7°，对角视场角：31.4°~11.5°
8、图像
图像参数切换：支持
图片叠加：支持128 × 128 24位BMP图像叠加，可选择区域
图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D降噪
9、认证
辐射等级：Class A
防护：IP67
10、摄像机
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
快门：1 s~1/100,000 s
宽动态：120 dB
慢快门：支持
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）
P/N制：P制，N制
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	高空抛物智能轨迹录像机
	可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机
支持最高1200W像素高清网络视频的预览、存储、回放
支持H.265,Smart265,H.264,Smart264编码前端自适应接入
支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能
1个HDMI接口，1个VGA接口，可支持4K+1080P异源输出
支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览
支持同步回放及多路同步倒放
支持重要录像文件加锁保护功能
支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期
支持8个SATA接口
双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用
支持GB28181、ISUP、萤石协议接入平台
支持人车分类检索，并关联录像回放
支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等周界检测功能
支持智能图搜功能，搭配文搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索
支持智能文搜功能，支持开放式语义检索，搭配文搜相机输入文字即可实现快速检索

	26
	一键报警器
	1.	操作系统：嵌入式操作系统
2.	屏幕尺寸：无屏
3.	屏幕分辨率：无
4.	摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米
5.	操作方式：1个实体按键
6.	通信方式：有线网络
7.	网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、标准sip、ONVIF
8.	硬件接口：RJ45*2，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/SD卡接口*1（最大支持256G）
9.	安装方式：壁挂安装
10.	供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）
11.	设备功耗：≤8W
12.	工作温度：-25℃-＋55℃
13.	工作湿度：10%-90%
14.	防护等级：IP54
15.	产品尺寸：179mmX114mmX43.5mm
【功能特性】：
1.	支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
2.	支持监听功能、广播功能；
3.	支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制
4.	支持防拆报警/喧哗报警等功能
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