**宝安区中心血站关于采购智能型密集架招标文件**

**（招标号：SZBAXZ20190523 )**

为进一步规范采购程序，加强我站廉政建设，经站领导班子研究决定，我站对5万元以上货物及服务类进行公开招标，特邀请信誉好、有一定经济和服务能力的供应商前来投标。

**一、采购项目的名称及数量：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 使用科室 | 预算价 |
| 1 | 智能型密集架 | 财务科 | ¥6万 |

1. **开标时间与地点**

发标日期地点： 2019年 5月24日至 2019 年5月30日，在深圳市宝安区中心血站网站（http://www.bawjxt.net/babb）挂网。

开标时间：2019年5月30日 下午3:00

投标截止时间： 2019 年5月30日下午2:00

开标地点：深圳市宝安区中心区N9区新安西路宝安区中心血站三楼会议室。

**三、 投标地址和联系人**

地址：宝安区新中心区N9区新安西路宝安区中心血站

联系人：张剑峰

联系电话：0755-29994848

**四、招标要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 招投标要求 | 采购人 |
| 1 | 项目概况 | 宝安区中心血站三楼财务科档案室购置智能密集架 | 宝安区中心血站 |
| 2 | 资质要求 | 1. 计算机软件著作权。
2. 智能密集架控制系统专利。
3. 智能密集架控制系统检测报告。
 |
| 3 | 报价要求 | 总控制价6万元（含税、包安装）。 |
| 4 | 服务期限 | 保修期二年以上。 |
| 5 | 参数及功能要求 | **智能密集架控制系统技术参数及功能****一、智能密集架控制系统技术参数及配置**1、电源 220V±10％ 50HZ -- 60HZ2、单列电机功率 90W--200W3、总功率200 X n(W). 其中n为总列数4、噪声≤ 50dB5、运行速度(自动时) 3.0--4.0/min6、列载重量≤5000kg(可根据客户需求增大电机功率而提高载重量)。7、提供配置电脑一台。电脑配置型号为：惠普商用电脑，型号为成就347，处理器i5-84,显示器21.5英寸，内存容量8GB，硬盘容量1TB，系统Windows10. 二**、控制柜体基本功能：**1、控制柜体功能：（1）手动、电动、电脑控制移动功能。（2）采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行以提高操作效率。2、库区列控制功能：（1）移动列：至少7寸彩色液晶显示屏触摸（左移、右移、锁定、暂停等功能）;3、屏内可更换要本站LOGO;可以更换显示屏皮肤。4、灯光照明功能：要以移动列安装节能灯具，架体打开，照明灯自动开启。5、通风监测功能：柜体自动通风，软件预设通风定时时间。6、查询、显示功能：所有液晶屏显示资料信息，显示模式为中文简体。7、语音播报功能：电动开关架体、语音同步提示列号。8、区号、列号显示功能：区号在固定列大屏显示，列号分别在每个移动列屏内显示。9、屏保功能：待机期间，列显示屏进入屏保状态，屏保为列号显示。10、库存状态显示功能：列存放档案数据、位置的显示查询功能。**三、控制系统保护功能****1、**预防烟火功能：固定列安装有烟雾报警装置；2、通道防夹人功能：具有红外对射开关自动禁止人身安全保护；3、出入门禁功能：实时监测工作人员进出架内通道，防夹系统;4、防碰撞功能：开关无接触型检测，保证柜体安全；5、电机保护功能：过载检测，保证电机缓速起动、匀速运行、缓速减速，采用直流无刷密集架专用电机；6、电机过载、过流检测保护：确保资料存放超重后，电机不被烧毁；7、触屏急停功能：架体运行中，触控任一移动列显示屏（任意位置），整个区域架体立即停止运行；**四、控制系统软件功能**1、管理权限功能：管理人员实现权限保密功能，数据库具备多级备份功能与数据库分级权限保护功能；2、数据备份功能：数据库具备多级备份功能与数据库分级权限保护功能；3、控制架体功能：通过管理软件自动实现左移、右移、通风、锁定、暂停等功能；4、多库区控制功能：软件安装一台电脑上，可以控制多个库区；5、无线通讯功能：固定列与电脑连接，采用无线、WIFI方式；6、条码打印功能：a、打印条码功能；b、条码类型：一，二维码；c、打印一，二维码需配备条码打印机功能；7、条码扫描功能：有线扫描功能，可扫描二维码。（扫描枪）；b、无线PDA扫描功能，可扫描二维码、RFID（无线PDA）8、档案管理功能：档案入库、存放、检索、借阅、归还、统计等功能。无序存放，有序管理；9、软件接口功能：支持与本站现有档案管理系统进行无缝联网功能，实现数据库导入导出功能；10、软件定制功能：可根据本站要求定制管理软件；11、批量上架功能：支持批量上架及电动智能化自动定位功能；**五、智能型密集架（智能部分）主要材料**1、系统采用品牌专用电机，电机具有手动操作密集架时脱离手动操作轻便且无反馈电流保证控制系统绝对稳定，寿命长、维护方便、优良的调速性能以及无磁损耗、效率高、噪音低等特点。正、反转，较大的速度调节范围（10%-100%）以及各种故障保护功能（如：过电流保护、欠电压保护、内部热关断保护等）。2、红外对射传感器提供纵向检测，配合人体感应对人身安全起到双重保护的效果。密集架运行时，架内人员遮挡到红外对射传感器后将紧急停止密集架的运行。3、系统采用单独的开关电源为整个系统供电，电压稳定，并有过流保护的功能，大大降低了系统的故障率，同时有效的保护了系统控制板及其他各个部件的安全。4、统采用了非接触性开关，相比传统的接触性开关，可以做到密集架运行期间完全碰撞运行，从而提高系统使用寿命，及密集架运行安全。特别是对架体内房子的碰撞易碎产品有很好的保护作用。5、采用品牌公司的CPU控制芯片，超强抗干扰性、超低功耗。固定列控制板本身就具有工业级电脑的功能，无需电脑，具有档案查询功能，密集架定时自动通风功能。6、活动列采用至少7寸蓝底白字液晶屏显示器，界面简洁，是操作明化，方便快捷。并可以方便的对任意列档案进行查询，并且附加遥控操作。在液晶显示人机接口中，有打开、关闭、通风和查询等触摸按钮，可对密集架进行方便的操作，特别是强大的查找功能，每台液晶显示器都与数据库无缝连接，并可脱机查询，从而实现何时何地均可查询到档案的存放位置。 | 宝安区中心血站 |
| 6 | 其他要求 | 需提供专业安装与售后服务人员，对出厂密集架实行终身维护和保修;(智能系统保修5年)，含安装费、卸车费。 | 宝安区中心血站 |

**五、投标人需知**

1、投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》，并是宝安区政府采购预选供应商会计中介服务公司。

2、必须提供在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人必须在其投标文件中根据服务的详细内容，计入投标总价。

4、非单一来源竞价须三家或三家以上投标单位。价格高于我站拟定的底价为废标。

5、标价应为含税实际价格，包括验收合格前所发生的一切费用。

6、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

7、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

8、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，我院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加我站招标采购活动。

9、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不退还谈判响应文件。

10、除招标方事先书面同意外，中标方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

11、经我站评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标小组通知领取采购结果通知书，凭结果通知书5天内到采购部门签订服务合同。

**六、招标方法和程序**

（一）、评审投标响应文件

 评标工作由本站专门组织的招标小组进行资格性和符合性评审。

（二）、招标小组

招标小组依法由5人（含）以上单数的人员组成。

（三）招标期间，投标方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

（四）、采购评审原则与方法

1、将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。如不足三方投标，采用竞争性谈判或单一来源谈判方式。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经招标小组一致认定应予废标情形的。

3、在招标过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，招标小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不退还谈判响应文件。

**七、评分项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **评分项目** | **评分因素** | **评分准则** | **权重** |
|  | **综合实力（70分 ）** | 投标产品知识产权及企业资质 | 1、计算机软件著作权（5分）。2、智能密集架控制系统专利（5分）。3、智能密集架控制系统检测报告（5分）。 | 15 |
| 功能要求 | **1**、智能密集架控制系统技术参数及配置（10分）。2、符合控制柜体功能（10分）。3、符合控制系统保护功能（5分）。4、符合控制系统软件功能（5分）。5、符合智能型密集架（智能部分）主要材料（10分）。6、符合售后服务要求（5分）。 | 45 |
| 智能密集柜设计方案 | 利用最大空间安装密集柜，放档案利用率高（10分）。 | 10 |
| **价格评分（合计30分）** | **投标总价** | 以所有通过资格性检查和符合性检查的投标报价计算。得分按下列公式计算：S=[评标基准价/投标报价]×价格权重×100注：1.评标基准价为投标价格最低的投标报价，本项目价格分为30，即价格权值为30％ |

**八、中标通知**

（一）招标结果后，我方将于三个工作日内在宝安区中心血站网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由深圳市宝安区中心血站综合科签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司五个工作日内来我站签订合同。

**附：投标书模板**

**正本**

**深圳市宝安区中心血站**

**投标文件**

**（招标号：SZBAXZ20190523)**

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话： （手机） （办公）

地址：

日期：2019年 月 日

备注：1、资料预审时，提交正本1份（胶装），及相应word格式电子版文件（文件夹请命名为如“ 合同管理系统 -公司名称”）。2、招标现场提交副本4份（胶装）。3、节约纸张，请双面打印。

目 录

1、技术规格偏离表

2、投标书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、投标单位三证或三证合一

6、产品功能及产品设计图，并现场介绍（5分钟内）

7、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

8、售后服务承诺书

9、投标人诚信承诺函

10、报价表（报价栏空白）

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

**一、技术规格/要求偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标规格/要求** | **投标实际参数**(投标人应按投标服务实际数据如实填写，不能照抄招标要求) | **是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）** | **偏离简述** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

职务：

**二、投标书**

致：深圳市宝安区中心血站

根据贵方为　　　　　　　　　项目的招标公告（招标编号：　　　　），本人代表投标方 （投标方名称），提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附投标报价表中规定的应提供的驻点会计服务投标总价为 （注明币种），即 （文字表述）。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日，如在此之前撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

6．我们同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编： 电话： 传真： 。

投标方法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

法定代表人或授权人： 年 月 日

**三、法定代表人证明书**

单位名称：

地 址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件

**四、法定代表人授权书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

联系电话： 手机：

身份证号码： 职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期： 年 月 日

附：授权委托人身份证扫描件

**五、投标单位三证或三证合一**

**六、产品功能及产品设计图，并现场介绍（5分钟内）**

**七：其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。**

（并请提供在深圳和国内的服务单位派驻会计服务一年以上名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

此表可延长

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查。

**八、售后服务承诺书**

**九、投标人诚信承诺函**

致：深圳市宝安区中心血站:

我公司承诺，在政府采购中无下列行为：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认为的其他情形。

公司名称（**加盖单位公章）**：

**年 月 日**

**十、报价表（报价栏空白）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报价金额 | 备注 |
|  |  |  |