**深圳市宝安人民医院（集团）**

**2021年第27期采购公告**

**采购编号：BYZBCG2021-27**

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安人民医院（集团）拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **是否进口** | **配套设备** | **采购数量** | **单位** | **使用科室** | **备注** |
| 1 | 翻身气垫 | 否 | / | 2 | 张 | 集团一院-创伤骨科 | 参数附后 |
| 2 | 内窥镜摄像系统 | 否 | / | 2 | 套 | 集团一院-耳鼻喉科 | 参数附后 |
| 3 | 耳鼻喉磨钻手柄 | 是 | 名称：综合手术 动力系统；品牌：美敦力 型号：1898001 | 1 | 套 | 集团一院-耳鼻喉科 | 参数附后 |
| 4 | 磨钻配件 | 是 | 名称：脊柱打磨 动力系统；品牌：史赛克：型号：5400-050-000 | 1 | 套 | 集团一院脊柱外科 | 参数附后 |
| 5 | 纤维输尿管镜 | 是 | / | 1 | 套 | 集团一院-泌尿外科 | 参数附后 |

二、**报名时间和地点：**2021年7月2日16:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

**三、投标书要求：**具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

**四、谈判时间和地点：**待定并请关注深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/通知公告。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

**五、联系电话:** 0755-23051511（梁老师）。

**深圳市宝安人民医院（集团）**

 2021年6月22日

**谈判须知**

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有独立法人资格的制造商或由制造商授权的具有独立法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围包含该产品）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安人民医院（集团)拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安人民医院（集团)将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安人民医院（集团)招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安人民医院（集团）历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安人民医院（集团）将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：凡设备须提供5年整机免费全保，维修响应时间为24小时 \*365天，接到报修电话后工程师必须在4小时内赶到现场处理故障。凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安人民医院（集团）评审委员会确认预中标单位并经公示3天,由招标采购管理中心通知领取中标/成交结果通知书，凭结果通知书10天内到深圳市宝安区人民医院设备科签订供货合同。

18、本项目不接受联合体投标。

**谈判方法和程序**

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

|  |  |
| --- | --- |
| **技术商务（65分）** | 产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分 |
| 产品性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分 |
| 安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分 |
| 售后计划（横向对比售后服务计划）3分 |
| 售后服务机构（投标人售后服务机构离深圳市宝安区人民医院位置远近）3分 |
| 公司技术支持（按公司技术人员等因素）3分 |
| 企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明等相关证书）3分 |
| **报价（35分）** | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：**投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35** |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安人民医院（集团）招标采购管理中心签发《中标/成交结果通知书》。

(二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

(三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院设备科签订合同。

附件：

**一、翻身气垫**

【配置清单】(以下配置为2套配置）

1.翻身气垫床体2台。

2.床垫控制盒2台。

3.说明书2本、合格证2张

【功能要求】

1.通过表层气囊交替充盈和背部振动促进局部血液循环，达到防治压疮（压力性溃疡）的效果。

2.充气床垫左、右侧翻高达32°度以上，同时可以开启振动排痰功能，促进引流和排痰，达到防治肺部感染，促进排出胸腹腔手术术后积液，预防术后组织粘连的效果。

3.CPR快速放气功能，满足急救心肺复苏的需要。

4.采用高级防水、透气面料，防止体液、尿液-血液渗漏，使清洁更快捷、轻松。

5.具有独特的头部反向气囊，在翻身时保护病人颈椎。
【技术参数】

1.产品规格外形尺寸：2000mm（长）x900mm（宽）x 170mm（高）。

2.最大承重180kg。

3.具有监管部门认证的翻身功能（注册名或注册证体现翻身功能）

4.波动交替时间10min/15min/20min/25min。

5.定时翻身时间30min/60min/105min/150min。并可与波动功能同时启动

6.与床体分离的快速放气手动装置。

7.电源220V/230V/50HZ，功率≤75W。

8.气垫重量约12kg。

9.分段式护栏设计，适配各种二折三折手摇及电动病床，绑带数量 2条。

10.非单管连结的整体成型的功能气囊。

11.十档手动调节床体压力。

12.胸部多点位震动功能。

13.具有头部防侧歪反向气囊。

14非PU的织物防水透气面料。

15.双气泵，充气速度为30L/min,5分钟内充满床垫，断电提供12小时气压维持。

16.外置气泵，可以搭配医院各种病床组合使用，四围高弹海绵护栏。

17.关键位置气管设置波纹管保护，防止因外力重压产生折管导致供气中断。

18.电源线隐匿式收纳，防止电源线被护栏夹断导致触电。

19.工作噪音≤45分贝，空载达到32±10%度翻身角度。（需提供官方检测报告）

**二、内窥镜摄像系统**

【配置清单】(以下配置为2套配置）

1.内窥镜一体机主机2台

2.内窥镜摄像头2个

3.内窥镜光学接口2个

4.导光束2条

5.鼻镜2根；耳镜2根；喉镜2根

【功能要求】

满足临床内窥镜正常检查需求
【技术参数】

1.屏幕尺寸：15英寸

2.屏幕比例：4:3

3.最大分辨率：1280x1024

4.可视角度：178/178°：亮度，对比度，自动调整亮度，边框颜色，伽马控制，黑阶拓展，散热状态，开机延时

5.人性化设计的摄像头操作舒适； 可接硬镜、软镜。

6图像传感器1/3英寸CCD，像素≥748（H）X600（V）

7.自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度；

8.信噪比≥60dB

9.双白平衡功能，自动记忆白平衡

10.具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹，使图像更清晰

11.具有3级消光窗口可调，可适应不同种类内镜，防止图像反光

12.具有光源种类选择功能，可适用LED、氙灯等冷光源

13.主机具有锐度调节菜单，方便医生看清楚细微血管

14.主机具有消光强度以及灵敏度菜单，可进行调节参数防止图像反光

15.主机面板SD卡槽，可选配SD卡拍照功能

16.防水摄像头，防水等级达到欧盟CE IPX8级

17.LED冷光源，功率180W，色温≥6500K

18.灯泡寿命≥20000小时

19.光亮度可调

20.耐热导光束：直径3.5mm，长度2.3m

**三、耳鼻喉磨钻手柄**

【配置清单】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | 数量 | 单位 | 规格 |
| 1 | 高速水冷式耳科手柄 | 1 | 个 | / |
| 2 | 长钻头套，有注水 | 1 | 个 | / |
| 3 | 长钻头套，无注水 | 1 | 个 | / |
| 4 | 冷却管 | 1 | 个 | / |
| 5 | 圆形切割钻头 | 1 | 个 | 1mm |
| 6 | 圆形切割钻头 | 1 | 个 | 2mm |
| 7 | 圆形切割钻头 | 1 | 个 | 3mm |
| 8 | 圆形切割钻头 | 1 | 个 | 4mm |
| 9 | 圆形切割钻头 | 1 | 个 | 5mm |
| 10 | 圆形切割钻头 | 1 | 个 | 6mm |
| 11 | 圆形金刚砂钻头 | 1 | 个 | 1mm |
| 12 | 圆形金刚砂钻头 | 1 | 个 | 2mm |
| 13 | 圆形金刚砂钻头 | 1 | 个 | 3mm |
| 14 | 圆形金刚砂钻头 | 1 | 个 | 4mm |
| 15 | 圆形金刚砂钻头 | 1 | 个 | 5mm |
| 16 | 圆形金刚砂钻头 | 1 | 个 | 6mm |
| 17 | 弯金刚沙磨钻头 | 1 | 个 | 1mm |
| 18 | 弯金刚沙磨钻头 | 1 | 个 | 2mm |

【功能要求】适配于现有的耳鼻喉综合动力系统，完成各种耳显微外科手术, 操作精确，直达病灶，切削速度快，将病灶切碎并同时清除掉。采用水冷式设计，可以在高转速下有效降低手柄温度，从而有效避免了手柄发烫而带来的麻烦，治疗耳鼻喉疾病更精准、更安全。

【技术参数】

1.高速水冷式耳科手柄

1.1水冷式设计：可以在最高转速下有效降低手柄温度

1.2钛金属机身,手柄重量不高于150克. 尾部电缆呈45度可以自由旋转

1.3最高转速不小于80000RPM；扭矩=47.5mNm.具有很高的转动同心性

1.4最低噪音设计：安静的手术环境。先进的软件控制的平滑启动特性增加了手术中启动和停止的精确性。

1.5易用的钻头锁扣装置：简单易用，快速掌握，可轻易的转换钻头

1.6无需弯手柄，可使用20度弯钻头钻杆表面包裹有不可旋转的保护鞘设计

2.耳科钻头

2.1材料有碳钢，工具钢，不锈钢

2.2分切割和圆磨钻头（金刚石、金刚砂两种），钻头圆形以及橡子头形，

2.3切削速度快，抗磨损寿命长。

2.4钻杆不转动带尼龙鞘膜的20°度弯钻头，长度90－115mm

**四、磨钻配件**

【配置清单】

1.高速马达手柄1个

2.长弯接头2个

3.环形刻度槽磨头（4.0mm ）2个

4.环形刻度槽磨头（6.0mm） 2个

5.金刚砂磨头（3.0mm ）3个

6.金刚砂磨头 （4.0mm） 3个

7.金刚砂磨头 （5.0mm）3个

8.金刚砂磨头 （6.0mm）3个

【功能要求】

用于颈椎，胸椎，腰椎前路、后路融合，椎板切除，椎间盘切除，金属板固定。所有配件接口匹配现有的动力系统主机。
【技术参数】

1.手柄

1.1笔握式设计，握持舒适，轻巧方便

1.2独立马达，开机自动识别并加载最适参数、扭力大，满足不同临床需求

1.3最高转速≥75,000转/分钟，转速可根据需要自行调节

1.4具有类似“电子扭力反馈系统”，使手术中运转速度保持均衡

1.5具有专利的电机技术，使磨钻运行更平稳，效率更高；长时间打磨产热低

1.6可设定手柄加速度，起动平稳，运转安静

1.7具有松脚踏刹车即停功能，安全高，对精细手术很重要

1.8可高温高压消毒（包括连线）

1.9无需润滑

2.磨钻接头

2.1接头种类齐全，有直型和角度接头可选

2.2 工作长度多种可选

2.3角度接头使视野最佳，不干扰显微下手术

2.4无需任何工具即可装卸接头（点对点式安装）

2.5 前端压花设计，提供更多握持位点

2.6可10分钟高温高压快速消毒

2.7可高温高压消毒

3. 磨钻头

3.1磨钻头种类齐全

3.2直径大小0.5mm－10.0mm范围可选

3.3装卸钻头无需任何工具

3.4长度≥5级调节，有数字标示，方便医护人员调节，最长≥9.5mm

3.5可10分钟高温高压快速消毒。

**五、纤维输尿管镜**

【配置清单】

1.纤维输尿管镜 1根

2.手提箱 1个

3.压力补偿帽 1个

4.测漏检测器 1个

5.清洁刷 1个

6.适配器 1个

7.软镜消毒盒1个

【功能要求】
适用于输尿管及肾盂内检查诊断、手术治疗

【技术参数】

1.纤维输尿管镜，外管采用具弹性和刚性双重特性的材料,进入肾部不必再使用导丝。

2.通道末端具有Laserite TM陶瓷层，保护镜子和器械不受热损伤和电烙伤。

3.头端可做270度连续双向扭转，镜体最大转角≥540°，观察角度≥88°,能够进入输尿管和肾脏的各个部位。

4.顶端≤7.5Fr，工作通道3.6Fr，套管尺英寸7.5Fr,弯曲部分的半径不断减小可以实现对同一部位的反复进入，可进入多次从而加快的碎石，并减少了患者损伤。

5.有效工作长度≥67cm，视野深度2mm-50mm。

6.新型扭转机构能够使用200um的激光光纤,适用全270扭转，360um激光光纤，适用250度扭转。

7.可采用环氧乙烷、FO气体等进行灭菌。

8.可单手控制（顺向、逆向两种操作镜）。

 **附：投标书模板**

**正本**

**深圳市宝安人民医院（集团）2021年第00期**

**投标文件**

**项目编号：BYZBCG2021-00**

项目序号：

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话： （手机） （办公）

地址：

日期：2021年 月 日

备注：1、资料预审时，提交正本1份（胶装）及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。2、谈判现场，提交副本(胶装形式4份)。3、节约纸张，请双面打印使用

目 录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

8、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

12、产品质量承诺书
13、提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等2个官网的信用信息查询记录网络截图件

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

**1、技术规格/要求偏离表**

**设备：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标规格/要求** | **投标实际参数**(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | **是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）** | **偏离简述** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

 投标人授权代表签字：

 （公章）

 日期：

 职务：

**2、谈判响应书**

**深圳市宝安人民医院（集团）**：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

      谈判响应方名称：                    （公章）

      全权代表签字：

 投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

**3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）**

单位名称：

地 址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件

**4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

联系电话： 手机：

身份证号码： 职务：

投标人：

法定代表人（签名）：

授权委托日期： 年 月 日

**5、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）**

**6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）**

**7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)**

致：**深圳市宝安人民医院（集团）**

 我们 （制造厂商名称） 是按 （国家名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 （制造厂商地址） 。兹指派 （国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 （地址） 的 （投标人名称） 作为我方真正的和合法的 (货物名称品牌型号 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第 号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认 （投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称） 于 年 月 日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称： 出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名： 正式授权签字的代表姓名：

职务和部门： 职务和部门：

公章： 公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

**投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。**

**8、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）**

**9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）**

**10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）**

**11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）**

**12、产品质量承诺书**

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

**13、2个指定网站的信用信息查询记录网络截图件**

**13.1、信用中国信用信息查询记录网络截图件**

**“信用中国”网（**[**www.creditchina.gov.cn**](http://www.creditchina.gov.cn)**）**

**提示：必须显示信用记录情况**

|  |
| --- |
| **截 图 件 黏 贴 处** |

查询截图时间： 年 月 日 时 分（北京时间）

**注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。**

**13.2、中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询**

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

|  |
| --- |
| **截 图 件 黏 贴 处** |

**14、制造商情况简介**

一、公司简介

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**15、同类项目成功案例一览表**

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表可延长

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查

**16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **部门和职务** | **职称** | **主要资历、经验及承担过的项目** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 售后服务部门人数 |  |

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

**17、售后服务计划**

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**18、深圳市宝安人民医院（集团)2021年第00期**

**报价单**

**项目编号：**BYZBCG2021-00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 投标产品注册名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 报价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：

**附：本项目主要配件（耗材）报价**（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价（人民币） | 对应的投标设备名称 |
| 1. |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |   |   |   |   |   |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。

**19、项目详细实施/设计方案（如有）**

**20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)**

**21、满足招标功能使用的全配置清单**

**22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。**

**23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）**

 **24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）**