深圳市宝安区石岩人民医院2024年第22期小额医疗设备询价公告

**（项目编号：SYCG20241107）**

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区石岩人民医院拟对部分小额医疗设备进行公开询价（详见附件），欢迎各厂家或供应商直接报价，**请一次报出不得更改的价格**。如满足3家以上供应商或厂家报价，我院将根据报价资料评审确定成交供应商，不足3家的项目无法正常确定成交。各项目报价金额不得超过预算金额，逾期发送邮箱或不符合规定的报价文件视为无效报价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产/进口** | **数量** | **总预算**  **（万元）** | **备注** |
| 1 | 空气波压力循环治疗仪 | 国产 | 2 | 1.7 | 1)手提式外观设计；  2)可以同时连接2个4腔气囊；  3)6种专业的气压治疗模式可选；  4)设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；  5)治疗时间1min-99min连续可调；  6)特制叠加式双层结构气囊；  7)具备实时压力监测功能；  8)充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护；  9)若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护。  配置：主机2台、四腔上肢气套2只、四腔下肢气套4只、1分1充气导管（深灰）2条、1分2充气导管（深灰）2条、电源线2条 |
| 2 | 化学发光测定仪 | 国产 | 1 | 0.3 | 1.发光原理：直接化学发光法；  2.单模块分析仪测试速度：≥600测试/小时；  3.单模块分析仪试剂位：≥42个，可实现实验中不间断连续装载、替换试剂；  4.样本针：采用一次性TIP吸头，杜绝交叉污染，具备一吸多注技术；  5.可拓展开展的发光检测项目≥160种，包含：性腺、甲状腺、肝纤维化、肿瘤标志物、产前筛查、肾功能、代谢、心血管及心肌标志物类、炎症监测、血栓检测等；  6.试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用；每盒试剂自带原厂校准品、质控品,无需另购，节省使用成本；  7.可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享，支持远程诊断。 |

请通过邮件将以下文件**加盖公章**后，扫描**合为一个PDF文档**发送给设备科刘工（邮箱：syyysbk@baoan.gov.cn），文件名称按照**项目名称+公司名称命名**，**截止日期：2024年11月15日**。深圳市宝安区石岩人民医院小额设备采购信息沟通QQ群：333475859，设备科联系电话：刘工0755-81219563。

1. 报价单（使用我院报价单模板）；
2. 参数；
3. 彩页；
4. 产品医疗器械注册证/备案凭证/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理局证明页；
5. 供应商及厂家公司资质；
6. 价格依据（深圳三级或三甲医院近两年的成交价格合同或者发票，如有专机专用耗材，请注明）。

深圳市宝安区石岩人民医院设备科

2024年11月8日