深圳市宝安区石岩人民医院2024年第23期小额医疗设备询价公告

**（项目编号：SYCG20241112）**

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区石岩人民医院拟对部分小额医疗设备进行公开询价（详见附件），欢迎各厂家或供应商直接报价，**请一次报出不得更改的价格**。如满足3家以上供应商或厂家报价，我院将根据报价资料评审确定成交供应商，不足3家的项目无法正常确定成交。各项目报价金额不得超过预算金额，逾期发送邮箱或不符合规定的报价文件视为无效报价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产/进口** | **数量** | **总预算****（万元）** | **备注** |
| 1 | 医用升温机 | 国产 | 1 | 2.25 | 1、可调控温度（低温≤37度，中温≤42度，高温≤50度）；2、可调控定时（1~6小时）；3、便携式，可挂在床尾。 |
| 2 | 便携式肺功能检测仪 | 国产 | 1 | 4.86 | 1、采用高精度压差式传感器实现肺通气功能检测、舒张试验检测。2、内置热敏打印机，工作站可外接激光打印机，可实时打印测试报告。3、可显示多次测量预设曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比。4、主机采用8.4英寸高清LCD触摸显示屏，中英文界面，便于医生操作和测试者配合。5、流量范围：±16L/S。6、容量范围：0-16L。7、主机提供4个USB接口，可实现数据传输与软件升级，设备主机可通过USB口外接鼠标、键盘操作，可外接扫码器及身份证阅读器，可通过扫码器扫描条码、二维码及刷身份证自动获取患者信息，免人工录入，简化医务人员的工作流程，提高效率。8、支持与医院HIS系统对接，实现自动上传数据到HIS系统，支持搭建肺功能管理系统。9、服务要求：设备验收合格后原厂质保期5年，接到设备报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内未能维修至正常使用的，厂家提供备用机。10、配置：肺功能仪主机1台，电源适配器1个，热敏打印纸1卷，说明书1份，保修卡1个，3L定标筒1个，Wifi无线网卡2个，路由器1个，笔记本电脑1台。 |

请通过邮件将以下文件**加盖公章**后，扫描**合为一个PDF文档**发送给设备科刘工（邮箱：syyysbk@baoan.gov.cn），文件名称按照**项目名称+公司名称命名**，**截止日期：2024年11月21日**。深圳市宝安区石岩人民医院小额设备采购信息沟通QQ群：333475859，设备科联系电话：刘工0755-81219563。

1. 报价单（使用我院报价单模板）；
2. 参数；
3. 彩页；
4. 产品医疗器械注册证/备案凭证/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理局证明页；
5. 供应商及厂家公司资质；
6. 价格依据（深圳三级或三甲医院近两年的成交价格合同或者发票，如有专机专用耗材，请注明）。

深圳市宝安区石岩人民医院设备科

2024年11月14日