报价文件格式：

**深圳市宝安纯中医治疗医院**

**互联网医院升级项目**

**报**

**价**

**文**

**件**

**报价公司：**

**报价日期：2025年 月 日**

# 报价表

**致：深圳市宝安纯中医治疗医院**

针对深圳市宝安纯中医治疗医院镜像流量交换机采购项目，须进行项目报价。报价及取费依据如下：

**1、报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **服务内容** | **项目报价（元）** | **备注** |
| 1 | 深圳市宝安纯中医治疗医院镜像流量交换机采购项目 | 详见服务内容和服务需求 |  |  |

**2.采购内容**

（一）**采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **配置要求** |
| 1 | 镜像流量交换机 | 台 | 1 | 详见技术参数 |

**（二）技术清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术参数** |
| **1.硬件要求** | |
| 1.1 | ≥16个 1G以太网接口，≥16个10G以太网SFP+光口，支持GE/10GE双纤LC光模块，电口RJ45光模块；≥1个带外管理RJ45电口，1个Console管理口，1个USB接口； |
| 1.2 | 采用国产化CPU和报文转发主芯片 |
| 1.3 | 1+1冗余电源 |
| **2.性能要求** | |
| 2.1 | 整机吞吐性能，多IP、混杂应用流量（包含VLAN、MPLS、隧道、IP/TCP选项等）下小包处理能力≥592Gbps |
| 2.2 | 流量复制性能≥296Gbps |
| 2.3 | 支持物理端口的收发包数量与速率统计 |
| 2.4 | 支持逻辑接口的收发包数量与速率统计 |
| **3.功能要求** | |
| 3.1 | 支持基于端口输入\输出双向的流量复制 |
| 3.2 | 支持基于流量分类规则的复制, 支持同时将报文输出到至少64个输出端口组以支持多个业务后端系统 |
| 3.3 | 支持基于指定输出接口转发 |
| 3.4 | 支持基于流分类结果转发 |
| 3.5 | 支持大负载的环境下输出的报文流保序 |
| 3.6 | 支持源MAC、目的MAC、以太网协议、源IP、目的IP、协议类型、源端口、目的端口、TCP Flag、输入接口号,内外层VLAN ID等多元组匹配规则。规则支持IPv4和IPv6。规则支持入方向和出方向的双向过滤。 |
| 3.7 | 支持固定偏移字符串规则 |
| 3.8 | 入接口规则容量不低于2K条，出接口规则不低于1K条，所有规则携带掩码，可根据场景调整容量 |
| 3.9 | 支持全局同源同宿负载均衡, 支持负载均衡Linkdown接口动态分发 |
| 3.10 | 支持接口VLAN标签的添加或删除 |
| 3.11 | 接口支持配置IP地址和MAC地址，响应ARP请求，以支持GRE隧道终结功能和ERSPAN远程镜像接入 |
| 3.12 | 支持不低于2层VLAN、6层MPLS、IPinIP、GTP-U、GRE、VXLAN、ERSPAN隧道报文的识别和外层头部去封装 |
| 3.13 | 支持物理端口的收发包数量与速率统计 |
| 3.14 | 支持逻辑接口的收发包数量与速率统计 |
| 3.15 | 支持CLI、SNMP、WEB管理，配置界面具有友好性易用性，WEB界面支持HTTPS且可完成所有配置管理；支持远程升级，系统配置不覆盖；支持远程SYSLOG服务，可将系统登入、操作日志、接口异常等信息上报。提供身份认证功能，支持AAA服务和RADIUS服务。 |

**（三）服务需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | | **服务需求** |
| **（一）免费保修期内售后服务要求** | | | |
| 1.1 | 保修承诺 | | 整机质保3年，包含软硬件升级和维保服务； |
| 1.2 | 维修响应及故障解决时间 | | 30分钟内响应，1小时内提供解决方案，2小时到现场，6小时解决故障；如需返场维修，质保期内中标单位需提供备用设备供采购单位使用，直至设备维修完毕； |
| 1.3 | 配件维修要求 | | 3年内免费维修，3年后提供有偿维修，时间自到货验收合格之日起计算； |
| 1.4 | 维修人及联系  方式 | | 需提供至少一名技术人员的联系方式，保证7×24小时电话通畅； |
| **（二）其他商务要求** | | | |
| 2.1 | 关于报价 | 投标人报价总额应当包括货物、运输、安装调试、维护服务以及税费等所有费用。报价包括投标人所提供的所有服务和技术费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。本项目内所有款项金额均以人民币计价。报价包括投标人履行本合同义务所发生的一切费用。投标报价不可超过预算控制金额，否则投标作废标处理。 | |
| 2.2 | 关于交货 | 签订合同后10个工作日内完成硬件设备送货、部署、调试、数据对接、数据上报、项目上线。 | |
| 2.3 | 关于安装 | 投标人提供免费的货物安装服务，安装调试地点：由采购人指定（深圳市内） | |
| 2.4 | 关于培训 | 投标人须提供操作手册，并在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握常规使用方法，以及小故障的判断与解决 | |
| 2.5 | 关于验收 | 投标人在采购人的生产环境中进行安装调试，保障正式运行且满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告：  （1）投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。  （2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。  （3）货物具备产品合格证。 | |
| 2.6 | 关于违约 | 投标人逾期交货的，将偿付合同总额的 5%的违约金并按主管部门相关规定处理。  投标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 5%的违约金并按主管部门相关规定处理。  投标人所交付货物及相关服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将按主管部门相关规定处理。 | |

联系人：

联系电话：

公司名称：

报价日期：

# 合同关键页

1份公司已签订深圳市宝安纯中医治疗医院镜像流量交换机采购项目合同关键页（合同的封面页、金额页及盖章页）