**深圳市宝安区妇幼保健院院内公开招标采购公告**

**BAFY-ZWK-2201期：新湖社康中心办公家具采购公告**

根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区妇幼保健院拟采用院内公开招标采购办公家具一批，欢迎合格供应商前来参与投标。

**一、采购项目的名称及数量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **规格** | **使用科室** | **预算（元）** |
| 1 | 办公家具 | 1批 | 详见附件 | 新湖社康中心 | 76620  |

**二、报名时间和地点：**即日起至2022年7月19日下午17:00前（工作时间内）到深圳市宝安区新湖路2142号华美居商务中心A区C座206宝安区妇幼保健院招标办报名。

**三、报名材料：**供应商报名时需提交投标书纸质(胶装)正本1份和其电子版交至我院招标办公室预审。**投标书须按我院提供的《投标书模板》编写，报价单内价格一栏为空白，纸质投标书请双面打印，电子版为纸质正本投标书的扫描件，要求PDF格式，命名为“BAFY-ZWK-2201期：新湖社康中心办公家具采购-XX公司（投标公司名称）”，请自带U盘拷贝。逾期送达或资料缺项者恕不接受。**

**四、开标时间和地点：**2022年7月25日（星期一）15:30，深圳市宝安区妇幼保健院门诊楼4楼中心实验室会议室。开标当日，供应商须携带投标文件副本5份及单独密封的报价单1份，报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

**五、联系电话:** 23209247 梁老师。

深圳市宝安区妇幼保健院招标办

2022年7月8日

**投标须知**

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》。

2、非单一来源竞价须三家或三家以上投标单位。价格高于宝安区妇幼保健院拟定的底价为废标。

3、投标人必须在其投标文件中根据服务的详细内容，计入投标总价。

4、标价应为含税实际价格，包括验收合格前所发生的一切费用。

5、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

6、投标人应提供6份投标书(1正5副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

7、投标人提供的所有书面文件材料(每页)均须加盖公司印章。

8、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，宝安区妇幼保健院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加宝安区妇幼保健院招标采购活动。

9、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

10、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

11、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

12、经宝安区妇幼保健院评审小组确认预中标单位，经公示3天由招标办通知领取中标/成交结果通知书，凭通知书10天内到宝安区妇幼保健院采购部门签订供货合同。

13、本项目不得转包、拆包，不接受联合体投标人。

**评标方法和程序**

**一、评审响应文件**

1.在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

2.评标工作由医院专门组织的评标小组进行资格性和符合性评审,未通过资格性、符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

**二、评审小组**

1.评审小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

2.评审期间，投标人全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3.评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

**三、采购评审原则与方法**

1、将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分高低确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标，不退还谈判响应文件。

**四、评标程序**

1.评审小组按照资格性和符合性审查表审核投标响应文件，确定通过资格评审的投标文件。

2.评审小组按标项进行评审（评审标准参照下表），必要时由投标人介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格等。

3.评审小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

4.投标人在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。

5.评审小组进行综合评分（总分100分）。技术分、商务分与价格分相加综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，以此类推。

综合评分表（对照下表，编制本项目评标指引表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 分值范围 | 评分准则 | 得分情况 |
| **技术部分（48分）** | 1 | 重要技术参数技术响应评分 | 36分 | 投标供应商应如实填写《技术规格偏离表》，评审小组根据技术需求参数响应情况进行打分，标注**▲**的为重要技术参数，每1项负偏离的，扣4分。备注：【带“**▲**”号项有要求在投标文件提供有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，（检测报告需在本项目招标公告日之前。）需提供检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章，如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料不符合要求、或未能体现清单评分内容的，视为该报告不满足，予以扣分。】 |  |
| 2 | 一般技术参数响应评分 | 4分 | 投标供应商应如实填写《技术规格偏离表》，评审小组根据技术需求参数响应情况进行打分，每1项负偏离的，扣2分；扣完为止。 |  |
| 3 | 技术保障措施 | 3分 | 在投标文件中：提供技术团队情况的，得1分；提供技术保障方案详情的，得1分；提供工期保证，项目履约进度计划的，得1分。未提供不得分。 |  |
| 4 | 质量控制措施 | 5分 | 投标人针对本项目的需求制定项目质量保障措施，包含制造工艺、制造过程（生产前的质量控制，生产过程中的质量控制，生产后质量控制以及原辅材料）。从以上各项的方案内容完整、质量保障措施实施可行性等方面进行综合评价:评分依据：（1）投标文件响应内容全面；（2）投标文件响应内容具体；（3）投标文件响应内容针对性强；（4）投标文件响应内容科学合理；（5）投标文件响应内容可操作性强。满足以上五项要求的评价为优，得5分；满足以上四项要求的评价为良，得3分；满足以上三项要求的评价为中，得1分；其它情况的不得分。 |  |
| **商务部分（12分）** | 5 | 售后服务机构 | 2分 | 投标人常驻深圳市有售后服务机构的得2分；常驻广东有售后服务机构的得1分；承诺中标后设立常驻深圳市售后服务机构的得1分；承诺中标后设立常驻广东省售后服务机构的得0.5分，其余情形不得分，以最高得分情形为准且多种情形不重复记分。投标人须提供营业执照（具有注册地址）和房屋租赁合同及房产证扫描件或承诺函作为证明材料，不按要求提供的不得分。 |  |
| 6 | 有效业绩 | 3分 | 投标人近三年相关同类业绩（同类业绩指办公家具销售业绩，以合同签订时间签订为准,从2020年1月1日开始，截止日为本项目发布招标公告之日），每提供一个有效业绩得1分，本项得分最高得3分。须提供签订合同的扫描件并加盖投标人公章，原件备查。合同须表明关键信息(通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同采购方出具的证明文件等)，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法有效判断的不得分。 |  |
| 7 | 资质、资格证书、奖项、所投产品授权书 | 7分 | 资质、资格证书、奖项：每提供一个有效的证明文件得1分，以此类推，最高不超过7分。1、提供CEC中国环境标志产品认证证书（十环标志）。2、提供质量管理体系认证证书。3、提供环境管理体系认证证书。4、提供职业健康安全管理体系认证证书。5、提供社会责任体系认证证书；6、中国环保认证证书；7、企业现场管理评价认证证书提供有效期内合格的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或相关网站查询截图（如有），未提供或不清晰不得分。 |  |
| **其它部分（5分）** | 8 | 诚信评审 | 5分 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审小组提供相关信息。 |  |
| **价格（35分）** | 9 | 1. 投标报价超过采购预算的，投标无效。
2. 未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35

注：最低价优先法，满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 |  |
| **合计** |  |

**五、中标通知**

（一）评审结束后，采购方在深圳市宝安区妇幼保健院官网发布采购结果公示，公示期满，如无质疑，签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）采购结果公示期满后，中标公司领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内到归口管理部门商洽签订合同。

**项目需求**

**注：投标人须对本项目的技术规格和商务条款进行整体逐条响应**

1.技术规格和商务条款中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

2.技术规格和商务条款中打“▲”号条款为重要技术参数，如有负偏离将导致严重扣分，但不作为无效投标条款。

3.技术规格和商务条款中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示产品参数信息不符合招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

4.投标人提供证书或检测报告等证明材料的，颁发证书、出具报告的机构须是合法设立的机构，且具有颁发相应证书或者出具相应报告的资质。

**一、采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 分诊台 | 1 | 张 | 详见技术参数清单 |
| 2 | 诊桌 | 6 | 张 | 详见技术参数清单 |
| 3 | 诊椅 | 6 | 张 | 详见技术参数清单 |
| 4 | 诊察床 | 4 | 张 | 详见技术参数清单 |
| 5 | 诊察椅 | 11 | 张 | 详见技术参数清单 |
| 6 | 两门档案柜 | 8 | 个 | 详见技术参数清单 |
| 7 | 三门档案柜 | 1 | 个 | 详见技术参数清单 |
| 8 | 处置台 | 3 | 个 | 详见技术参数清单 |
| 9 | 会议桌 | 1 | 张 | 详见技术参数清单 |
| 10 | 会议椅 | 10 | 张 | 详见技术参数清单 |

1. **技术参数清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参考图片 | 品名 | 材质说明 |
| 1 | IMG_256 | 分诊台 | 1、规格：3500W\*700D\*800-1050mm (H) **▲**2、基材：选用25MM 厚 E1级多层生态胶合板+双面1.0厚防火板。**多层生态胶合板检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.02mg/m³（测试时间53h）。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《多层生态胶合板》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，原材料名称需与检测报告名称一致，原件备查）3、台面采用石英石贴面。 4、**分诊台根据现场位置及科室实际需求进行深化设计。**长度合理配置工作位（不少于3个），为每个工作位配置键盘架，主机架、抽屉柜等储物功能。5、五金配件：缓冲铰链、连接件及抽屉导轨均选用304不锈材质。**铰链检测依据：QB/T2189-2013《家具五金件、杯状暗铰链》；GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》；QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》；GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，木工及外观要求、过载、功能单项评价合格；理化性能要求耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上化道两侧3mm以外，应无鼓包产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；中性盐雾（72h）镀（涂）层对基本体的保护等级检测结果达到10级，中性盐雾（72h）镀（涂）层本身耐腐蚀等级检测结果达到10级。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《铰链》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，原材料名称需与检测报告名称一致，原件备查）6、抽屉柜带锁具钥匙。**锁具钥匙，检测依据GB/T31402-2015、GB/T1741-2007，检测项目：抗菌效果（大肠杆菌ATCC8739、金黄色葡萄球菌ATCC6538P），抗菌率（大肠杆菌ATCC8739、金黄色葡萄球菌ATCC6538P）\*、防霉测试、大肠杆菌抗菌性能值≥2.5；抗菌率（%）≥98；金黄色葡萄球菌抗菌性能值≥1.3，抗菌率≥95；在放大约50倍下无明显长霉。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《锁具钥匙》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，原材料名称需与检测报告名称一致，原件备查）  |
| 2 | IMG_257 | 诊桌 | 1、规格1400W\*1400D\*750-1050mm (H) 2、基材：选用25MM 厚 E1级多层生态胶合板。**多层生态胶合板检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.02mg/m³（测试时间53h）。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《多层生态胶合板》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，原材料名称需与检测报告名称一致，原件备查）**▲3**、封边：2.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致。 **PVC封边条检测依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量（mg/L）≤0.1，可迁移元素（可溶性重金属）（mg/kg）≤12，聚乙烯单体（mg/kg）为未检出，邻苯二甲酸酯总量（%）为未检出，多溴联苯、多溴联苯醚为未检出。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《PVC封边条》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，原材料名称需与检测报告名称一致，原件备查） **▲**4、五金配件：缓冲铰链、连接件及抽屉导轨均选用304不锈材质。**铰链检测依据：QB/T2189-2013《家具五金件、杯状暗铰链》；GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》；QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》；GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，木工及外观要求、过载、功能单项评价合格；理化性能要求耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上化道两侧3mm以外，应无鼓包产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；中性盐雾（72h）镀（涂）层对基本体的保护等级检测结果达到10级，中性盐雾（72h）镀（涂）层本身耐腐蚀等级检测结果达到10级。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《铰链》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，原材料名称需与检测报告名称一致，原件备查） **▲**5、配置三斗抽屉柜，带联动锁具钥匙。**锁具钥匙，检测依据GB/T31402-2015、GB/T1741-2007，检测项目：抗菌效果（大肠杆菌ATCC8739、金黄色葡萄球菌ATCC6538P），抗菌率（大肠杆菌ATCC8739、金黄色葡萄球菌ATCC6538P）\*、防霉测试、大肠杆菌抗菌性能值≥2.5；抗菌率（%）≥98；金黄色葡萄球菌抗菌性能值≥1.3，抗菌率≥95；在放大约50倍下无明显长霉。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《锁具钥匙》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，原材料名称需与检测报告名称一致，原件备查） |
| 3 | IMG_258 | 诊椅 | 1、规格600W\*600D\*1010-1090mm (H) 2、面料：座背尼龙背网饰面。 3、配置：全新尼龙加纤靠背+座壳，升降扶手。 4、底盘：自载重3级锁定底盘。 **▲**5、气棒：SGS认证3级电镀气杆。6、功能：逍遥，带原位锁定，三档锁定。7、脚轮：∮330五金电镀脚，50mm黑色PU静音防滑轮。 |
| 4 | IMG_259 | 诊察床 | 1、规格1800W\*600D\*650mm (H) ▲2、基材：选用25MM厚E1级中纤板床体。**中密度纤维板检测依据GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，静曲强度（MPa）≥23，弹性模量（MPa）≥2700，内结合强度（MPa）≥0.45，吸水厚度膨胀率（%）≤10，表面结合强度（MPa）≥1.2，密度（g/cm³）在0.65-0.75，板内密度偏差（%）±2以内，含水率（%）在5-7，甲醛释放量≤0.05mg/m³。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《中密度纤维板》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，成品名称需与检测报告名称一致，原件备查）**▲**3、床垫：采用50mm厚高密度定型海棉，超纤皮饰面包裹，皮质表面做抗腐蚀处理，以达到耐磨耐刮抗腐蚀效果。**床垫检测依据：QB/T1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》，尺寸偏差、床垫铺面对角线偏差，面料，铺面、边面缝纫，缝边，单项评价合格；面料物理性能：面料耐干摩擦色牢度≥4级；铺垫料物理性能毡垫：化纤（棉）毡强度≥10N/cm；铺垫料物理性能软质聚氨酯泡沫塑料：其他回弹率≥36%；其他拉伸强度≥115KPa；卫生、安全，弹簧，耐久性，标志，使用说明单项评价合格**。（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《床垫》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，成品名称需与检测报告名称一致，原件备查）4、封边：2.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致。 **▲**5、五金配件：缓冲铰链、连接件及抽屉导轨均选用304不锈材质。**三节轨（导轨）检测依据：QB/T2454-2013,GB24820-2009,QB/T3832-1999.QB/T3826-1999,木工及外观要求检测结果未见缺陷；过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关）检测结果满足要求，功能操作力检测结果M为36Kg,试验前推力≤38N；试验后推力≤37N；试验前拉力≤45N；试验后拉力≤45N，功能（抽屉导轨组件底部变形/M、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关）实测结果满足要求；下沉量（下沉量为抽屉导轨拉出长度的4%）单项评价合格；中性盐雾100h检测结果达到10级。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《三节轨（导轨）》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，成品名称需与检测报告名称一致，原件备查） |
| 5 | IMG_260 | 诊察椅 | 1、规格450W\*460D\*450-800mm (H) 2、基材：采用环保L.G.F增强PP材料一体冲压成形。具有高强度、高刚性，好的冲击强度，抗蠕变性能等特点。使椅子的承重性能达到200公斤以上。背靠弧形设计，有效保护腰部和背部，减缓长时座落的疲劳。  |
| 6 | IMG_261IMG_262 | 两门 档案柜 | 1. 规格800W\*450D\*2000mm (H)

注：图示带挂衣区的6个，图示对称门的2个。 2、基材：选用25MM厚E1级多层生态胶合板。**多层生态胶合板检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.02mg/m³（测试时间53h）。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《多层生态胶合板》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，原材料名称需与检测报告名称一致，原件备查）3、封边：2.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致。 4、五金配件：304不锈材缓冲铰链、独立门锁，铝合金隐藏拉手，不锈钢活动挂衣杆。 5、结构:左侧下门内軒一块活动层板，右侧门带四块活动层板及一根活动挂衣杆。可以在挂衣和储物间功能切换。 |
| 7 | IMG_263 | 三门 档案柜 | 1、规格1200W\*450D\*2000mm (H) 2、基材：选用25MM厚E1级多层生态胶合板。**多层生态胶合板检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.02mg/m³（测试时间53h）。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《多层生态胶合板》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，原材料名称需与检测报告名称一致，原件备查）3、封边：2.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致。 4、五金配件：304不锈材缓冲铰链、独立门锁，铝合金隐藏拉手，不锈钢活动挂衣杆。 5、结构:左侧下门内軒一块活动层板，右侧门带四块活动层板及一根活动挂衣杆。可以在挂衣和储物间功能切换。 |
| 8 | IMG_264 | 处置台 | 1、规格：2400W\*700D\*800mm (H) 2、基材：选用25MM厚E1级多层生态胶合板。**多层生态胶合板检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.02mg/m³（测试时间53h）。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《多层生态胶合板》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，原材料名称需与检测报告名称一致，原件备查） 3、台面采用石英石贴面。 4、床垫：采用50mm厚高密度定型海棉，超纤皮饰面包裹，皮质表面做抗腐蚀处理，以达到耐磨耐刮抗腐蚀效果。 5:五金配件：缓冲铰链、连接件及抽屉导轨均选用304不锈材质。 6、根据长度合理配置储物空间，后期根据甲方需求进行深化设计。 |
| 9 | IMG_265 | 会议桌 | 1.规格：1000W\*3000D\*760mm (H) 2、基材：25MM厚E1级多层生态胶合板+双面1.0厚防火板台面。 3、白色或黑色烤漆钢架支撑，钢架国标壁厚≥2.0mm。4. **会议桌检测依据：GB/T3324-2017，底脚平稳性≤0.1；平整度≤0.06；外观要求符合标准要求，耐干热≥5级； 耐湿热≥5级；力学性能单项结论合格，甲醛释放量≤0.5mg/L。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《会议桌》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，成品名称需与检测报告名称一致，原件备查） |
| 10 | IMG_266 | 会议椅 | 1、规格：530W\*490D\*430-800mm（H） 2、饰面：椅座采用优质棉绒弹力面料。 **▲**3、**海绵：高回弹密度发泡海绵，海绵检测依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，海绵65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形（%）≤3，回弹率（%）≥55，拉伸强度（kPa）≥140，伸长率（%）≥140，撕裂强度（N/cm）≥2.5，干热老化后拉伸强度（kPa）≥155，干热老化后拉伸强度变化率（%）±5，湿热老化后拉伸强度（kPa）≥135，湿热老化后拉伸强度变化率（%）±7，恒定负荷反复压陷疲劳性能（%）AP≤15。**（投标时提供2021年1月1日以来至本项目开标时间之前国家认可的检测机构出具的CMA或CNAS认证的《海绵》检测报告为评价依据。注：委托单位需为投标人，对应参数在检测报告中标注，成品名称需与检测报告名称一致，原件备查）4、椅架：采用25\*16半圆管，国标壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。5、塑料：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。120K靠背拉力测试。 |

**三、商务要求**

**1.售后服务要求**

★质保期：所有产品质保期2年，2年内产品有任何因供应商原因或质量问题导致产品无法正常使用或使用方面的疑问，应在接到通知1个工作日内作出回应，5个工作日内解决问题，并定期对产品进行常规维护。产品实行终身维护。

**2.验收方式**

将货品送到指定地点后，院方安排人员与中标单位共同现场验收。

3.**报价要求**

供应商需按院方提供的尺寸及参数进行报价，不得低于标准要求，家具的总报价不得高于预算总额，否则将导致投标无效。项目最终成交金额为含税包干价；投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标费、设计费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、国家规定的各项税费等。

4. **付款方式**

对公转账，验收合格后，应向院方提供全额正规发票，院方自收到全额发票后90个工作日支付95%货款，质保期满一年内，支付剩余5%质保金。

**附：投标书模板（请双面打印，打印时删除此行）**

**正本**

**投标文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** |  |
| **投标单位：** |  |
| **项目编号：** |  |
| **联 系 人：** |  |
| **联系电话：** |  |
| **地 址：** |  |
| **日 期：** |  |

**目录**

1. [投标人自查表](#_投标人自查表) -页码 -
2. [投标函 -页码 -](#_1、投标函)
3. [法定代表人证明书 -页码-](#_Toc23522)
4. [法定代表人授权书 -页码-](#_Toc26440)
5. 中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）

的信用信息查询记录网络截图 - 页码 -

1. [投标单位三证或三证合一 -页码-](#_Toc13271)
2. [生产厂家三证或三证合一 -页码-](#_Toc6120)
3. [制造企业经销代理授权书 -页码-](#_Toc31425)
4. [制造商情况介绍 -页码-](#_Toc12316)
5. [质量检测报告 -页码-](#_Toc25605)
6. [资质、资格证书、奖项等 -页码-](#_Toc7373)
7. [产品质量承诺书 -页码-](#_Toc17307)
8. [同类项目成功案例一览表 -页码-](#_Toc12210)
9. [项目管理主要技术和售后服务人员情况表 -页码-](#_Toc3604)
10. 项目详细实施/设计方案[项目 -页码-](#_Toc3604)
11. [售后服务计划 -页码-](#_Toc32365)
12. 产品彩页说明书（能证明具备所要求的参数） -页码-
13. [投标人诚信承诺函 -页码-](#_Toc28825)
14. [政府采购投标及履约承诺函](#_19、政府采购投标及履约承诺函) [-页码-](#_Toc28825)
15. [参数偏离表 -页码-](#_Toc24416)
16. [深圳市宝安区妇幼保健院报价单 -页码-](#_Toc24416)

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：1.**纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，必须标注页码，双面打印。** 2.投标人联系电话为外地手机号的请在手机号码前加“0”。
 3.投标书正本的每一页均应加盖公司印章其授权代表用姓名签字，法人代表授权书须有法人代表签名。

# 1、投标人自查表（资格性/符合性）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **招标文件要求** | **自查****结论** | **证明资料** |
| 资格性审查 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 2.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过□不通过 | 第（ ）页 |
| 3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 4.未被列入失信被执行人.重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”.“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（zfcg.sz.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 5.本项目不接受联合体投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号响应或者未划分包号的同一采购项目响应（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 7.除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标报价金额未超过本项目最高限价（采购预算金额），不低于投标产品成本价； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 2.投标文件的编写符合招标文件的要求，投标文件按招标文件目录内容及格式要求编排有序，标注页码，文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署；原件每页加盖公章； | □通过□不通过 | 第（ ）页 |
| 3.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离； | □通过□不通过 | 第（ ）页 |
| 4.投标人提供技术、商务等要求偏离表； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：请在**自查结论表格中“**通过**”**或“不通过”中：☑

# 2、投标函

深圳市宝安区妇幼保健院：

(投标单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的 谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受招标文件的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供招标文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:(1)终止合同；(2)对已使用（已用在病人身上）产品该院拒付相关费用；（3）如因价格过高而导致医院受到相关经济和行政处罚，我方将承担相应责任。

4、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

5、投标书自开标日起有效期为120个工作日。

6、我方与本竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄

地址：                    邮编：

电话：               传真：

投标单位名称：                （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

# 3、法定代表人证明书

单位名称：

地 址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件

# 4、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

联系电话： 手机：

身份证号码： 职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期： 年 月 日

附：授权委托人身份证扫描件

# 5、指定网站的信用信息查询记录网络截图件

**5.1信用中国信用信息查询记录网络截图件**

**“信用中国”网（**[**www.creditchina.gov.cn**](http://www.creditchina.gov.cn)**）**

提示：必须显示信用记录情况

|  |
| --- |
| **截 图 件 黏 贴 处** |

查询截图时间： 年 月 日 时 分（北京时间）

**注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。**

**5.2中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件**

**中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询**

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

|  |
| --- |
| **截 图 件 黏 贴 处** |

查询截图时间： 年 月 日 时 分（北京时间）

**注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。**

# 6、投标单位三证或三证合一

# 7、生产厂家三证或三证合一

# 8、制造企业经销代理授权书

# 9、制造商情况介绍

# 10、质量检测报告

# 11、资质、资格证书、奖项等

（投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容）

# 12、产品质量承诺书

致：深圳市宝安区妇幼保健院

我公司在本次投标中所投的所有产品均严格严格按照国家三包标准执行，严格按照厂家提供质保期进行质保。

对本次项目所采购的货物如因质量问题，“三包”承诺如下：①七日内免费退货;②八至十五日免费换货；③整机一年内维修两次以上仍不能正常使用免费更换。在产品的质量保证期内，我方对产品的质量负责，并承担由此造成的所有经济损失；产品过质量保证期以后，产品出现故障需更换配件，我公司只收配件工本费，免收人工费。

严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我们的责任和义务。

保证所提供的货物均为厂家正规渠道全新原装货物，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

特此承诺!

投标单位名称：

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字)：

经办人联系电话：

日期： 年 月 日

# 13、同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

此表可延长

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

（注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查。）

# 14、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

# 15、项目详细实施/设计方案

# 16、售后服务计划

# 17、产品彩页说明书（能证明具备所要求的参数）

# 18、投标人诚信承诺函

致：深圳市宝安区妇幼保健院

我公司承诺，在政府采购中无下列行为：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认为的其他情形。

 公司名称（**加盖单位公章）**：

 **年 月 日**

# 19、政府采购投标及履约承诺函

深圳市宝安区妇幼保健院：

我单位深知本项目对贵院的重要性和紧迫性，亦了解贵院对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位及其法定代表人参与政府采购项目投标近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；无串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标、弄虚作假并正在接受主管部门调查的情况；无因违反建设工程法律、法规规定而受到建设行政主管部门红色警示并正在红色警示期间的情况；

3.我单位及其法定代表人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录；

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.符合财政部和深圳市财政局关于诚信管理的要求，至投标截止时间，我单位未有在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（www.cgzx.sz.gov.cn）和“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等5个官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵院自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约；不非法转包、分包。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

11.我单位承诺严格遵守贵院廉政建设的相关要求，不对采购人进行贿赂，进行有偿报答；不对采购人进行任何形式的利益输送；不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动；不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

法定代表人或授权代表（签字）： 供应商（盖章）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

注：本承诺函必须提供且内容不得擅自删改

# 20、参数偏离表

为方便参与该项目的评标专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人按照招标文件规定的评分内容（评标方法和程序中所列的综合评分表），自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

|  |
| --- |
| **技术部分** |
| **货物名称** | **序号** | **招标规格/要求** | **投标实际参数**(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求) | **是否偏离（响应/正偏离/负偏离）** | **偏离简述** | **证明材料** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第… 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **商务部分** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**此表可延长**

投标人授权代表签字：

（盖章）

日期：

21、深圳市宝安区妇幼保健院报价单

投标单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购物品名称** | **采购数量** | **制造厂家** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 分诊台 | 1 |  |  |  | 张 |  |  |
| 2 | 诊桌 | 6 |  |  |  | 张 |  |  |
| 3 | 诊椅 | 6 |  |  |  | 张 |  |  |
| 4 | 诊察床 | 4 |  |  |  | 张 |  |  |
| 5 | 诊察椅 | 11 |  |  |  | 张 |  |  |
| 6 | 两门档案柜 | 8 |  |  |  | 个 |  |  |
| 7 | 三门档案柜 | 1 |  |  |  | 个 |  |  |
| 8 | 处置台 | 3 |  |  |  | 个 |  |  |
| 9 | 会议桌 | 1 |  |  |  | 张 |  |  |
| 10 | 会议椅 | 10 |  |  |  | 张 |  |  |
| 合计总价（元） |  |

（合计总价不得超过本项目的预算总额）

全权代表签字： （盖章）

日期：

备注：报价以人民币为结算单位。